诺瓦泰主板

接线：五心线插入主机五针口，串口线跟U转串线相连接入电脑USB接口  (主机不要开机)

直连主板：打开SSCOM4.2程序  选择USB口对应的com口，波特率115200  打开串口鼠标点击一次SSCOM4.2的空白处，一手按住键盘数字键2，一手按住主机电源键，开机的同时连续按两次2 如图  再按1选择直连OEM  
出现Set direct link to OEM则表示主板直连成功 设置直连成功后要关闭串口。

主板直连完成后打开winload软件 然后点击然后点击settings--- COM settings ，设置相应的端口，波特率默认为115200，BREAK, 然后点击File---File open --选择对应的主板固件程序，再点win Flash  等待进度条走完 （进度条走完且出现Done英文升级完成）
